# Индикатор за акумулаторната батерия върху електроинструмента

Индикаторът за състоянието на акумулаторната батерия върху електроинструмента сигнализира при включен електроинструмент наличният все още капацитет на акумулаторната батерия, респ. претоварване.

Светодиод | Капацитет
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | 60–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | 30–60 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | 5–30 %
Мигаща светлина 1 × зелено | 0–5 %

Светодиод | Значение
--- | ---
Мигаща светлина 3 × | Защитата от претоварване се е активирала
Мигаща светлина среден LED | Температурата на акумулаторната батерия е извън диапазона на работната температура и/или температурната защита на електроинструмента се е активирала