# Igangsetting

## Stille inn spondybde

Med dreieknappen (2) kan spondybden stilles inn trinnløst fra 0–2,6 mm ved hjelp av spondybdeskalaen (1) (Skalainndeling = 0,1 mm).

## Inn-/utkobling

- Kontroller at du kan trykke på av/på-bryteren uten å slippe håndtaket.

For å slå på elektroverktøyet aktiverer du innkoblingssperren (4) og trykker deretter på av/på-bryteren (5) og holder den inne.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (5).

Merknad: Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/på-bryteren (5) låses. Den må holdes inntrykt hele tiden under arbeidet.