# Використання комплектів для переобладнання

## Переобладнання з ножів з високопродуктивної швидкорізальної сталі на твердосплавні ножі (HM/TC)

Адаптер HM/TC дозволяє переобладнати рубанок зі стругальним ножем з високопродуктивної швидкорізальної сталі і встановити твердосплавний стругальний ніж HM/TC.

- Викрутіть 3 кріпильних гвинта (14) за допомогою ключа Torx (13) і зніміть затискну колодку (15).
- Вийміть затискну скобу (19) разом зі стругальним ножем (18) з ножової головки (16) або з напрямного паза (17).
- Приберіть гвинти (20).
- Встроміть затискну скобу (19) і адаптер (37) в установний калібр (22). Затискна скоба (19) повинна увійти в зачеплення в пазу на установному калібрі (див. мал. S).
- Встроміть твердосплавний стругальний ніж (HM/TC) (23) збоку в адаптер (37). Планка на адаптері (37) повинна при цьому увійти в зачеплення в пазу на твердосплавному стругальному ножі (HM/TC) (див. мал. S).
- Затягніть гвинти (20).
- Встроміть затискну скобу (19) разом з адаптером (37) і стругальним ножем (18) в ножову головку (16) або в напрямний паз (17).
- Надіньте затискну колодку (15) і несильно затягніть кріпильні гвинти (14).
- Стругальний ніж потрібно монтувати і виставляти посередині підошви рубанка (11). Насамкінець міцно затягніть 3 кріпильні гвинти (14) ключем Torx (13). Дотримуйтеся при цьому вказаної на затискній колодці (15) послідовності затягнення (①②③).

## Переобладнання з твердосплавних ножів (HM/TC) на ножі з високопродуктивної швидкорізальної сталі

Рубанки з твердосплавними ножами (HM/TC) можуть бути переобладнані на ножі з високопродуктивної швидкорізальної сталі.

- Викрутіть 3 кріпильних гвинта (14) за допомогою ключа Torx (13) і зніміть затискну колодку (15).
- Висуньте затискну скобу (19) разом зі стругальним ножем (18) або адаптером HM/TC (37) з ножової голівки (16).
- Приберіть гвинти (20).
- Монтуйте зібраний стругальний ніж з високопродуктивної швидкорізальної сталі див. Монтаж стругального ножа (див. мал. E–F) і виставте його посередині підошви рубанка (11).
- Надіньте затискну колодку (15) і міцно затягніть 3 кріпильні гвинти (14) ключем Torx (13). Дотримуйтеся при цьому вказаної на затискній колодці (15) послідовності затягнення (①②③).