# Akku-Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug

Die Akku-Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug signalisiert bei eingeschaltetem Elektrowerkzeug die noch verfügbare Akku-Kapazität bzw. eine Überlastung.

LED | Kapazität
--- | ---
Dauerlicht 3× grün | 60–100 %
Dauerlicht 2× grün | 30–60 %
Dauerlicht 1× grün | 5–30 %
Blinklicht 1× grün | 0–5 %

LED | Bedeutung
--- | ---
Blinklicht 3× | Überlastschutz hat ausgelöst
Blinklicht mittlere LED | Temperatur des Akkus außerhalb des Betriebstemperaturbereiches und/oder der Temperaturschutz des Elektrowerkzeugs hat ausgelöst