# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Laastupaksuse skaala
(2) | Pöördnupp laastusügavuse seadmiseks (isoleeritud haardepind)
(3) | Laastude väljapaiskaja (valikuliselt paremal/vasakul pool)
(4) | Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(5) | Sisse-/väljalüliti
(6) | AkuA)
(7) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(8) | Rihmakatte kruvi
(9) | Rihmakate
(10) | Laastude väljapaiskesuuna muutmise hoob
(11) | Höövlitald
(12) | V-sooned
(13) | T-pidemega varbvõti/torxvõti
(14) | Kinnitusklambri kinnituskruvi
(15) | Kinnitusklamber
(16) | Terapea
(17) | Juhtsoon höövliterale
(18) | Kiirlõiketerasest höövlitera
(19) | Kiirlõiketerasest höövlitera hoideklamber
(20) | Kiirlõketerasest höövlitera hoideklambri kinnituskruvi
(21) | Kiirlõiketerasest höövliterade teritusseadis
(22) | Kiirlõiketerasest höövliterade seadekaliiber
(23) | Titaankarbiidkermisest HM/TC höövliteraA)
(24) | Paralleeltugi
(25) | Valtsi laiuse skaala
(26) | Valtsi laiuse seade fikseerimismutter
(27) | Paralleeltoe kinnituskruvi
(28) | Imivoolik (∅ 35 mm)A)
(29) | Tolmu-/laastukottA)
(30) | Valtsi sügavuspiiriku kinnituskruviA)
(31) | Valtsi sügavuspiirikA)
(32) | Seisutald
(33) | Veorihm
(34) | Suur rihmratas
(35) | Väike rihmratas
(36) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(37) | Adapter ümberehituseks kiirlõiketerasest höövliteradelt titaankarbiidkermisest TC höövliteradeleA)
(38) | Aku laetuse taseme näidik elektrilisel tööriistal

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.