# Namestitev

- Pred začetkom kakršnihkoli del na elek‌trič‌nem orodju (na primer vzdrževanje, zame‌nja‌va orodja in podobno) kakor tudi med transportiranjem in shranjevanjem je treba iz električnega orodja odstraniti akumula‌torsko baterijo. Pri nenamernem aktiviranju vklopno/iz‌klop‌nega stikala obstaja nevarnost telesnih poškodb.

Izbira skobeljnega noža
Menjava skobeljnega noža iz hitroreznega jekla
Menjava skobeljnih nožev iz karbidne trdine/volframovega karbida
Uporaba kompletov za predelavo
Odsesavanje prahu/ostružkov