# Indicador del estado de carga del acumulador de la herramienta eléctrica

Con la herramienta eléctrica conectada, el indicador de estado de carga del acumulador en la herramienta eléctrica señaliza la capacidad restante disponible del acumulador o una sobrecarga.

Diodo luminoso (LED) | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 60–100 %
Luz permanente 2 × verde | 30–60 %
Luz permanente 1 × verde | 5–30 %
Luz intermitente 1 × verde | 0–5 %

Diodo luminoso (LED) | Significado
--- | ---
Luz intermitente 3 × | Se ha activado la protección contra sobrecarga
Luz intermitente LED central | Temperatura del acumulador fuera del margen de temperatura de funcionamiento y/o se ha activado la protección térmica de la herramienta eléctrica