# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Skala głębokości strugania
(2) | Gałka do regulacji głębokości strugania (powierzchnia izolowana)
(3) | Wyrzutnik wiórów (na prawą lub lewą stronę)
(4) | Blokada włącznika/wyłącznika
(5) | Włącznik/wyłącznik
(6) | AkumulatorA)
(7) | Przycisk odblokowujący akumulatorA)
(8) | Śruba osłony pasa
(9) | Osłona pasa
(10) | Dźwignia do przestawiania kierunku wyrzutu wiórów
(11) | Podstawa struga
(12) | Rowki typu V
(13) | Klucz nasadowy z uchwytem T / klucz Torx
(14) | Śruba mocująca szczęki zaciskowej
(15) | Szczęka zaciskowa
(16) | Głowica nożowa
(17) | Rowek prowadzący noża
(18) | Nóż ze stali szybkotnącej (HSS)
(19) | Strzemiączko mocujące nóż ze stali szybkotnącej (HSS)
(20) | Śruba mocująca do strzemiączka noża ze stali szybkotnącej (HSS)
(21) | Urządzenie do ostrzenia noży ze stali szybkotnącej (HSS)
(22) | Przymiar nastawczy do noży ze stali szybkotnącej (HSS)
(23) | Nóż z węglików spiekanych (HM/TC)A)
(24) | Prowadnica równoległa
(25) | Skala szerokości wręgowania
(26) | Nakrętka ustalająca do regulacji szerokości wręgowania
(27) | Śruba mocująca prowadnicy równoległej
(28) | Wąż odsysający (∅ 35 mm)A)
(29) | Worek na pył/wióryA)
(30) | Śruba mocująca ogranicznika głębokości wręgowaniaA)
(31) | Ogranicznik głębokości wręgowaniaA)
(32) | Stopka parkująca
(33) | Pasek napędowy
(34) | Duże koło pasowe
(35) | Małe koło pasowe
(36) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(37) | Adapter do noży z węglików spiekanych (HSS/TC)A)
(38) | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na elektronarzędziu

A)

  Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w in‌struk‌cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.