# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Escala para ajuste del grosor de viruta
(2) | Botón giratorio para ajuste del grosor de viruta (zona de agarre aislada)
(3) | Expulsor de virutas (opcional izquierda/derecha)
(4) | Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión
(5) | Interruptor de conexión/desconexión
(6) | BateríaA)
(7) | Tecla de extracción de la bateríaA)
(8) | Tornillo para cubierta de la correa
(9) | Cubierta de la correa
(10) | Palanca selectora del lado de expulsión de virutas
(11) | Base del cepillo
(12) | Ranuras en V
(13) | Llave tubular con empuñadura en T/llave Torx
(14) | Tornillo de fijación para mordaza presora
(15) | Mordaza
(16) | Cabezal portacuchillas
(17) | Ranura guía de la cuchilla
(18) | Cuchilla HSS
(19) | Ángulo de fijación de cuchilla HSS
(20) | Tornillo de sujeción del ángulo de fijación de cuchilla HSS
(21) | Dispositivo para afilado de cuchillas HSS
(22) | Plantilla para ajuste de cuchillas HSS
(23) | Cuchilla HM/TCA)
(24) | Tope paralelo
(25) | Escala para anchura de rebaje
(26) | Tuerca de sujeción para ajuste de la anchura de rebaje
(27) | Tornillo de fijación para tope paralelo
(28) | Manguera de aspiración (∅ 35 mm)A)
(29) | Saco para polvo/virutasA)
(30) | Tornillo de sujeción de tope de profundidad para rebajesA)
(31) | Tope de profundidad para rebajesA)
(32) | Soporte de apoyo
(33) | Correa motriz
(34) | Polea grande
(35) | Polea pequeña
(36) | Empuñadura (superficie de empuñadura aislada)
(37) | Adaptador para transformar cuchillas de cepillo HSS en cuchillas de cepillo TCA)
(38) | Indicador del estado de carga del acumulador en la herramienta eléctrica

A)

  Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.