# Technické údaje

Hoblík |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Menovité napätie | V | 18
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 14 000
Hĺbka záberu | mm | 0–2,6
Hĺbka drážky | mm | 0–9
Max. hobľovacia šírka | mm | 82
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 … +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.