# Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sähkötyökalun kuvaan.

(1) | Lastuamissyvyyden asteikko
(2) | Lastuamissyvyyden asetusnuppi (eristetty kahvapinta)
(3) | Lastujen poistoputki (valinnaisesti oikealla/vasemmalla)
(4) | Käynnistyskytkimen käynnistyssalpa
(5) | Käynnistyskytkin
(6) | AkkuA)
(7) | Akun lukituksen avauspainikeA)
(8) | Hihnansuojuksen ruuvi
(9) | Hihnansuojus
(10) | Lastunpoistosuunnan valintavipu
(11) | Höylän pohja
(12) | V-urat
(13) | T-kahvainen hylsyavain/Torx-avain
(14) | Kiinnitysleuan kiinnitysruuvi
(15) | Kiinnitysleuka
(16) | Kutteri
(17) | Höylän terän ohjainura
(18) | HSS-terä
(19) | HSS-terän pidinsanka
(20) | HSS-terän pidinsangan kiinnitysruuvi
(21) | HSS-terän teroituslaite
(22) | HSS-terän säätötulkki
(23) | HM/TC-teräA)
(24) | Suuntaisohjain
(25) | Huultoleveyden asteikko
(26) | Huultoleveyden säädön lukitusmutteri
(27) | Suuntaisohjaimen kiinnitysruuvi
(28) | Imuletku (∅ 35 mm)A)
(29) | Pöly-/lastupussiA)
(30) | Huultosyvyyden rajoittimen kiinnitysruuviA)
(31) | Huultosyvyyden rajoitinA)
(32) | Seisontatuki
(33) | Käyttöhihna
(34) | Suuri hihnapyörä
(35) | Pieni hihnapyörä
(36) | Kahva (eristetty kahvapinta)
(37) | Adapteri, jolla HSS-terän tilalle vaihdetaan TC-teräA)
(38) | Akun lataustilan näyttö sähkötyökalussa

A)

  Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei ‌kuulu vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikekuvastostamme.