# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

## การปรับความลึกการไส

ท่านสามารถปรับความลึกการไสได้ด้วยปุ่มปรับ (2) และประความลึกของขี้กบ 0–2.6 โดยใช้มาตราส่วนวัดความลึกการไส (1) (ขั้นมาตราส่วน = 0.1 มม.)

## การเปิด-ปิดเครื่อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถใช้งานสวิทช์เปิด-ปิดได้โดยไม่ต้องปล่อยด้ามจับ‌

เมื่อต้องการสตาร์ท เครื่องมือไฟฟ้า ในขั้นแรกให้กดปุ่มล็อคไม่ให้สวิทช์เปิด-ปิดทำงาน (4) และจากนั้น จึงกดสวิทช์เปิด-ปิด (5) ค้างไว้

เมื่อต้องการปิดสวิทช์ เครื่องมือไฟฟ้าให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (5)

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจึงไม่สามารถล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (5) ได้ จะต้องกดสวิทช์เปิด-ปิดตลอดเวลาทำงาน