# Výměna hoblovacích nožů HM/TC

- Pozor při výměně hoblovacích nožů. Nedotýkejte se řezných hran hoblovacích nožů. O ostré řezné hrany se můžete poranit.

Používejte pouze originální hoblovací nože HM/TC Bosch.

Karbidové hoblovací nože (HM/TC) mají 2 břity a lze je otáčet. Když jsou obě řezné hrany tupé, musí se hoblovací nože (23) vyměnit. Hoblovací nůž HM/TC se nesmí ostřit.

## Demontáž hoblovacích nožů (viz obrázky G–H)

- Pro obrácení nebo výměnu hoblovacích nožů otočte nožovou hlavu (16) tak, aby upínací čelist (15) byla rovnoběžně s plazem hoblíku (11).
- Povolte 3 upevňovací šrouby (14) klíčem Torx (13) o cca 1–2 otáčky. Upínací čelist (15) se nemusí snímat.
- Nožovou hlavu trochu pootočte a kouskem dřeva vysuňte hoblovací nůž (23) ze strany z nožové hlavy (16).
- Otočte nožovou hlavu o 180° a demontujte 2. hoblovací nůž.

## Montáž hoblovacích nožů (viz obrázky I–J)

Díky vodicí drážce hoblovacího nože je při výměně, resp. otočení zaručeno stejnoměrné nastavení výšky.

V případě potřeby vyčistěte lůžko nože v hlavě nože (16) a hoblovací nůž (23).

Při montáži hoblovacího nože dbejte na to, aby byl řádně usazený v upínacím vedení nožové hlavy (16).

Hoblovací nůž musí být namontovaný a vyrovnaný vystředěně vůči plazu hoblíku (11). Poté utáhněte 3 upevňovací šrouby (14) klíčem Torx (13). Dodržujte přitom pořadí utahování (①②③) uvedené na upínací čelisti (15).

Upozornění: Před spuštěním zkontrolujte řádné upevnění upevňovacích šroubů (14). Ručně otočte nožovou hlavu (16) a zkontrolujte, zda hoblovací nože nikde nedřou.