# Zastosowanie zestawów do przezbrajania

## Wymiana noży ze stali szybkotnącej (HSS) na noże z węglików spiekanych (HM/TC)

Za pomocą adaptera HM/TC można przezbroić strug tak, aby zamiast noży ze stali szybkotnącej (HSS) można w nim było stosować noże z węglików spiekanych (HM/TC).

- Wykręcić wszystkie 3 śruby mocujące (14) za pomocą klucza Torx (13) i zdjąć szczękę zaciskową (15).
- Wysunąć strzemiączko (19) wraz z nożem (18) z głowicy nożowej (16) lub z rowka prowadzącego (17).
- Usunąć śruby (20).
- Włożyć strzemiączko (19) i adapter (37) w przymiar nastawczy (22). Strzemiączko (19) musi zaskoczyć w rowku przymiaru nastawczego (zob. rys. S).
- Wsunąć nóż z węglików spiekanych (HM/TC) (23) od boku w adapter (37). Listwa adaptera (37) musi wejść w rowek noża z węglików spiekanych (HM/TC) (zob. rys. S).
- Dokręcić śruby (20).
- Strzemiączko (19) wraz z adapterem (37) i nożem (18) należy włożyć w głowicę nożową (16) lub w rowek prowadzący (17).
- Założyć szczękę zaciskową (15) i luźno dokręcić śruby mocujące (14).
- Nóż należy zamocować i ustawić pośrodku podstawy struga (11). Następnie dokręcić wszystkie 3 śruby mocujące (14) za pomocą klucza Torx (13). Należy przy tym zachować podaną na szczęce zaciskowej (15) kolejność dokręcania śrub (①②③).

## Wymiana noży z węglików spiekanych (HM/TC) na noże ze stali szybkotnącej (HSS)

Strugi wyposażone w noże z węglików spiekanych (HM/TC) na noże ze stali szybkotnącej (HSS).

- Wykręcić wszystkie 3 śruby mocujące (14) za pomocą klucza Torx (13) i zdjąć szczękę zaciskową (15).
- Wysunąć strzemiączko (19) wraz z nożem (18) lub adapterem HM/TC (37) z głowicy nożowej (16).
- Usunąć śruby (20).
- Założyć zmontowany nóż ze stali szybkotnącej (HSS) zob. Montaż noża (zob. rys. E–F) i ustawić go pośrodku podstawy struga (11).
- Założyć szczękę zaciskową (15) i dokręcić 3 śruby mocujące (14) za pomocą klucza Torx (13). Należy przy tym zachować podaną na szczęce zaciskowej (15) kolejność dokręcania śrub (①②③).