# Montagem

- Retire a bateria da ferramenta elétrica antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de acessório, etc.), assim como para transporte e armazenamento da mesma. Em caso de acionamento inadvertido do interruptor de ligar/desligar existe perigo de ferimentos.

Seleção da lâmina da plaina
Troca das lâminas da plaina HSS
Substituir as lâminas da plaina HM/TC
Utilização de conjuntos de conversão
Aspiração de pó/de aparas