# Tehnički podaci

Blanja |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nazivni napon | V | 18
Broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 14000
Dubina skidanja strugotina | mm | 0–2,6
Dubina žlijeba | mm | 0–9
Maks. širina blanjanja | mm | 82
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 … +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.