# Onderhoud en reiniging

- Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Zorg ervoor dat de parkeersteun (32) soepel blijft functioneren en reinig deze regelmatig.

Als de koolborstels versleten zijn, wordt het elektrische gereedschap automatisch uitgeschakeld. Het elektrische gereedschap moet voor onderhoud naar de klantenservice worden opgestuurd. Zie voor adressen het gedeelte „Klantenservice en gebruiksadvies“.

## Aandrijfriem vervangen (zie afbeeldingen Q–R)

Draai de schroef (8) eruit en verwijder de riemafdekking (9). Verwijder de versleten aandrijfriem (33).

Reinig vóór montage van een nieuwe aandrijfriem (33) beide riemwielen (34) en (35).

Leg de nieuwe aandrijfriem (33) eerst op het kleine riemwiel (35) en druk de aandrijfriem (33) vervolgens met de hand draaiend op het grote riemwiel (34).

Let erop dat de aandrijfriem (33) exact in de lengtegroeven van de riemwielen (34) of (35) loopt.

Breng de riemafdekking (9) aan en draai de schroef (8) vast.