# Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant elektrinio įrankio

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant elektrinio įrankio praneša apie įjungto elektrinio įrankio akumuliatoriaus įkrovą arba perkrovą.

Šviesos diodas | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3× žali | 60–100 %
Šviečia nuolat 2× žali | 30–60 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5–30 %
Mirksi 1× žalias | 0–5 %

Šviesos diodas | Reikšmė
--- | ---
Mirksi 3 x | Suveikė apsauga nuo perkrovos
Mirksi vidurinis LED | Akumuliatoriaus temperatūra yra už leidžiamosios darbinės temperatūros ribų ir (arba) suveikė elektrinio įrankio apsauga nuo per aukštos temperatūros