# Пускане в експлоатация

## Настройка на дълбочината на обтягане

С въртящото се копче (2) може да се регулира дълбочината на обтягане безстепенно от 0–2,6 mm по скалата за дълбочина на обтягане (1) (деление на скалата = 0,1 mm).

## Включване и изключване

- Уверете се, че можете да задействате пусковия прекъсвач без пускане на дръжката.

За включване на електроинструмента първо натиснете блокажа за включване (4) и след това натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (5).

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (5).

Указание: Поради съображения за сигурност пусковият прекъсвач (5) не може да бъде застопорен във включено положение и по време на работа трябва да бъде държан натиснат.