# Alegerea cuţitului de rindea

Scula electrică poate fi echipată cu diferite cuţite de rindea.

Prin montarea adaptorului (37) (accesoriu), cuţitele de rindea ale sculei electrice pot fi modificate de la HSS (18) la HM/TC (23).

La schimbarea cuţitelor, înlocuiţi întotdeauna ambele cuţite de rindea, deoarece, în caz contrar, dezechilibrul produs generează vibraţii care ar putea scurta durata de viaţă utilă a sculei electrice.