# Tekniske data

Høvel |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nominell spenning | V | 18
TomgangsturtallA) | o/min | 14000
Spondybde | mm | 0–2,6
Falsdybde | mm | 0–9
Maks. høvelbredde | mm | 82
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 … +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.