# Wymiana noży wykonanych ze stali szybkotnącej (HSS)

- Zachować ostrożność przy wymianie noży. Nie chwytać noży za krawędzie tnące. Istnieje nie‌bez‌pie‌cze‌ństwo skaleczenia się o krawędzie tnące.

##

- Aby wymienić nóż, należy uprzednio obrócić głowicę nożową (16), tak aby szczęka zaciskowa (15) znalazła się w pozycji równoległej do podstawy struga (11).
- Wykręcić 3 śruby mocujące (14) za pomocą klucza nasadowego z uchwytem T (13) i zdjąć szczękę zaciskową (15).
- Wysunąć strzemiączko (19) wraz z nożem (18) z głowicy nożowej (16) lub z rowka prowadzącego (17).
- Obrócić głowicę nożową o 180° i zdemontować drugi nóż.

Wskazówka: Przed przystąpieniem do wymiany lub ostrzenia noży należy wyjąć strzemiączko (19), odkręcając śrubę mocującą (20).

##

Stosując urządzenie do ostrzenia noży (21) (osprzęt) i zwykłą, dostępną w handlu osełkę, można naostrzyć zużyte lub stępione noże ze stali szybkotnącej (HSS).

Oba noże należy umieścić w urządzeniu do ostrzenia i unieruchomić za pomocą śruby motylkowej. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby oba noże wsunięte były do oporu.

Noże osadzone w urządzeniu do ostrzenia należy równomiernie i z lekkim dociskiem przesuwać po osełce.

Wskazówka: Noże wolno zeszlifować maksymalnie o 6 mm, nie przekraczając przy tym ich minimalnej szerokości wynoszącej 23 mm. Węższe noże należy wymienić.

##

Przed ponownym osadzeniem nowych lub naostrzonych noży należy oczyścić głowicę nożową (16), a w razie potrzeby także nóż (18) oraz strzemiączko (19). Noże zabrudzone żywicą należy oczyścić za pomocą spirytusu lub nafty.

Wskazówka: Przed osadzeniem nowych lub naostrzonych noży należy wyregulować ich wysokość.

Do regulacji wysokości noży służy przymiar nastawczy (22) (osprzęt). Ułożyć nóż (18) i strzemiączko (19) na przymiarze. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby strzemiączko (19) wsunęło się w przewidziany do tego celu rowek. Docisnąć nóż (18) do prowadnicy i unieruchomić strzemiączko (19) w tej pozycji, za pomocą śruby mocującej (20). Dzięki temu noże ustawione zostaną automatycznie na właściwej wysokości.

Nóż należy zamocować i ustawić pośrodku podstawy struga (11). Następnie mocno dokręcić 3 śruby mocujące (14) za pomocą klucza nasadowego z uchwytem T (13). Należy przy tym zachować podaną na szczęce zaciskowej (15) kolejność dokręcania śrub (①②③).

Wskazówka: Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy skontrolować, czy śruby mocujące (14) są dostatecznie mocno dokręcone. Ręcznie obrócić głowicę nożową (16) aby upewnić się, że noże struga swobodnie się poruszają (o nic nie zahaczając).