# Instructions d’utilisation

- Retirez l’accu de l’appareil électroportatif avant toute intervention (opérations d’entretien/de maintenance, changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

##

Le patin de repos (32) permet de poser l’outil électroportatif immédiatement après son utilisation sans risquer d’endommager la pièce ou le fer de rabot. Lors du rabotage, le patin de repos (32) est basculé vers le haut, de façon à ce que la partie arrière de la semelle (11) vienne en contact avec la pièce.

Remarque : Le patin de repos (32) ne doit pas être démonté.

##

Réglez la profondeur de passe souhaitée et appliquez la partie avant de la semelle (11) de l’outil électroportatif contre la pièce.

- N’approchez l’outil électroportatif de la pièce à scier qu’après l’avoir mis en marche. Il y a sinon risque de rebond au cas où la lame resterait coincée dans la pièce.

Mettez l’outil électroportatif en marche et déplacez-le le long de la surface à raboter avec une vitesse d’avance régulière.

Pour d’obtenir une bonne qualité de surface, travaillez avec une avance modérée et exercez la pression sur le milieu de la semelle.

Pour raboter des matériaux durs (bois dur par ex.) ou pour raboter avec la largeur de rabotage maximale, réglez une petite profondeur de passe et réduisez la vitesse d’avance.

Une vitesse d’avance trop élevée réduit la qualité de la surface et peut provoquer une obturation rapide de l’éjecteur de copeaux.

Pour réaliser des coupes parfaites et ménager l’outil électroportatif, il faut que les fers de rabot soient bien aiguisés.

Le patin de repos intégré (32) permet d’interrompre puis de reprendre le rabotage à n’importe quel endroit de la pièce :

- Posez l’outil électroportatif – avec le patin de repos rabattu vers le bas – à l’endroit de la pièce où vous souhaitez vous remettre à raboter.
- Mettez l’outil électroportatif en marche.
- Déplacez la pression exercée vers la partie avant de la semelle et poussez lentement l’outil électroportatif vers l’avant (➊). Le patin de repos se rabat alors automatiquement vers le haut (➋), ce qui permet à la partie arrière de la semelle de venir en contact avec la pièce.
- Déplacez l’outil électroportatif le long de la surface avec une vitesse d’avance régulière (➌).

##

La partie avant de la semelle possède des rainures en V permettant de chanfreiner rapidement et facilement des bords de pièce. Utilisez la rainure en V permettant d’obtenir la largeur de chanfrein voulue. Pour chanfreiner, posez le rabot avec la rainure en V sur le bord de la pièce et déplacez l’outil le long du bord.

| Rainure utilisée | Cote a (mm)
aucune | 0–2,5
petite | 1,5–4,0
moyenne | 2,0–4,5
grande | 3,0–5,5

##

Montez sur l’outil électroportatif la butée parallèle (24) avec la vis de fixation (27). Pour certaines utilisations, montez sur l’outil électroportatif la butée de profondeur de feuillurage (31) avec la vis de fixation (30).

Desserrez l’écrou de blocage (26) et réglez la largeur de feuillurage souhaitée sur l’échelle graduée (25). Resserrez l’écrou de blocage (26).

Réglez la profondeur de feuillurage souhaitée au moyen de la butée de profondeur de feuillurage (31).

Effectuez plusieurs passes jusqu’à obtenir la profondeur de feuillurage souhaitée. Guidez le rabot en exerçant une pression latérale.