# Date tehnice

Rindea |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Tensiune nominală | V | 18
Turaţie în golA) | rot/min | 14000
Adâncime de tăiere | mm | 0–2,6
Adâncime de fălţuire | mm | 0–9
Lăţime maximă de trecere a rindelei | mm | 82
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | −20 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 4.0Ah.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.