# Използване на монтажни комплекти

## Преустройване от ножове от бързорезна стомана към твърдосплавни ножове

С адаптера за твърдосплавни ножове ренде с нож от бързорезна стомана може да се преоборудва на ренде с твърдосплавен нож.

- Развийте трите крепежни винта (14) с ключа торкс (13) и демонтирайте челюстта (15).
- Избутайте скобата (19) заедно с ножа (18) от главата (16), респ. от канала (17).
- Демонтирайте винтовете (20).
- Използвайте задържащата скоба (19) и адаптера (37) в шаблона за регулиране (22). Задържащата скоба (19) трябва да се фиксира в канала върху шаблона за регулиране (вж. фиг. S).
- Избутайте твърдосплавния нож (23) странично в адаптера (37). Лайстната върху адаптера (37) при това трябва да влезе в канала на твърдосплавния нож (вж. фиг. S).
- Затегнете винтовете (20).
- Използвайте задържащата скоба (19) заедно с адаптера (37) и ножа за ренде (18) в измервателната глава (16) респ. във водещия канал (17).
- Поставете челюстта (15) и завинтете закрепващите болтове (14) хлабаво.
- Ножът трябва да е подравнен централно спрямо основата на електрическото ренде (11). Накрая затегнете трите крепежни винта (14) с ключа торкс (13). При това спазвайте посочената на челюстта (15) последователност на затягане (①②③).

## Преустройство от твърдосплавни ножове към ножове от бързорезна стомана

Оборудваното с твърдосплавни ножове ренде може да се преоборудва с нож от бързорезна стомана.р.

- Развийте трите крепежни винта (14) с ключа торкс (13) и демонтирайте челюстта (15).
- Избутайте задържащата скоба (19) заедно с ножа (18) респ. твърдосплавния адаптер (37) от главата на ножа (16).
- Демонтирайте винтовете (20).
- Монтирайте сглобения нож за ренде от бързорезна стомана вж. Монтаж на нож за ренде (вж. фиг. E–F) и го изравнете централно на основата на рендето (11).
- Поставете челюстта (15) и затегнете трите крепежни винта (14) с ключа торкс (13). При това спазвайте посочената на челюстта (15) последователност на затягане (①②③).