# Технічне обслуговування і очищення

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту. При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте елек‌тро‌прилад і вентиляційні отвори в чистоті.

Забезпечуйте вільний рух паркувального башмака (32) і регулярно очищуйте його.

При спрацьованні вугільних контактних вста‌вок електроприлад автоматично вимикається. Електроприлад необхідно відправити на обслуговування в сервісну майстерню, адреси див. у розділі «Сервіс і консультації з питань застосування».

## Заміна приводного паса (див. мал. Q–R)

Повністю викрутіть гвинт (8) і зніміть кришку паса (9). Приберіть зношений приводний пас (33).

Перед монтажем нового приводного паса (33) прочистіть обидва пасові шківи (34) і (35).

Надіньте новий приводний пас (33) спочатку на малий пасовий шків (35) і після цього, провертаючи його рукою, надіньте приводний пас (33) також на великий пасовий шків (34).

Слідкуйте за тим, щоб приводний пас (33) проходив точно у поздовжніх канавках пасових шківів (34) / (35).

Надіньте кришку паса (9) і добре затягніть гвинти (8).