# Tehnički podaci

Rende |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nominalni napon | V | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 14000
Dubina struganja | mm | 0–2,6
Dubina preklopa | mm | 0–9
Maks. širina rendea | mm | 82
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.