# Ibrugtagning

## Indstilling af spåndybde

Med drejeknappen (2) indstilles spåndybden trinløst med 0–2,6 mm ved hjælp af spåndybdeskalaen (1) (skalainddeling = 0,1 mm).

## Tænd/sluk

- Kontrollér, at du kan trykke på tænd/sluk-knappen uden at slippe håndtaget.

For at tænde el-værktøjet skal du først aktivere kontaktspærren (4) og derefter trykke på tænd/sluk-knappen (5) og holde den inde.

For at slukke el-værktøjet skal du slippe tænd/sluk-knappen (5) igen.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-knappen (5) ikke låses, men skal trykkes ned og hele tiden holdes nede under arbejdet.