# Akku-ladeniveauindikator på akkuen

Bemærk! Ikke alle akku-typer er udstyret med ladetilstandsindikator.

De grønne lysdioder på akku-ladetilstandsindikatoren viser akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt at forespørge om ladetilstanden, når el-værktøjet er standset.

Tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren eller for at få vist ladetilstanden. Dette er også muligt, når akkuen er taget ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

### Akku-type GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3 × grøn | 60–100 %
Konstant lys 2 × grøn | 30–60 %
Konstant lys 1 × grøn | 5–30 %
Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 %

### Akku-type ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 5 × grøn | 80–100 %
Konstant lys 4 × grøn | 60–80 %
Konstant lys 3 × grøn | 40–60 %
Konstant lys 2 × grøn | 20–40 %
Konstant lys 1 × grøn | 5–20 %
Blinkende lys 1 × grøn | 0–5 %