# Tehniskie dati

Ēvele |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nominālais spriegums | V | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 14000
Ēvelēšanas dziļums | mm | 0–2,6
Gropes dziļums | mm | 0–9
Maks. ēvelēšanas platums | mm | 82
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbībasC) un glabāšanas laikā | °C | –20 … +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.