# Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

(1) | Κλίμακα βάθους πλανίσματος
(2) | Περιστρεφόμενο κουμπί για τη ρύθμιση του βάθους πλανίσματος (μονωμένη επιφάνεια λαβής)
(3) | Απόρριψη ροκανιδιών (επιλεκτικά δεξιά/αριστερά)
(4) | Κλείδωμα ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off
(5) | Διακόπτης On/Off
(6) | ΜπαταρίαA)
(7) | Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίαςA)
(8) | Βίδα για το κάλυμμα του ιμάντα
(9) | Κάλυμμα ιμάντα
(10) | Μοχλός αλλαγής της κατεύθυνσης απόρριψης των ροκανιδιών
(11) | Πέλμα πλάνης
(12) | Αυλάκια V
(13) | Καρυδάκι με λαβή Τ/Κλειδί Torx
(14) | Βίδα στερέωσης για σιαγόνα σύσφιγξης
(15) | Σιαγόνα σύσφιγξης
(16) | Κεφαλή μαχαιριών
(17) | Αυλάκι οδηγός του μαχαιριού πλάνης
(18) | Μαχαίρι πλάνης HSS
(19) | Βραχίονας στήριξης του μαχαιριού πλάνης HSS
(20) | Βίδα στερέωσης του βραχίονα στήριξης του μαχαιριού πλάνης HSS
(21) | Διάταξη τροχίσματος του μαχαιριού πλάνης HSS
(22) | Καλίμπρα ρύθμισης του μαχαιριού πλάνης HSS
(23) | Μαχαίρι πλάνης HM/TCA)
(24) | Οδηγός παραλλήλων
(25) | Κλίμακα για το πλάτος πατούρας
(26) | Παξιμάδι σταθεροποίησης για τη ρύθμιση του πλάτους της πατούρας
(27) | Βίδα στερέωσης για οδηγό παραλλήλων
(28) | Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (∅ 35 mm)A)
(29) | Σάκος σκόνης/ροκανιδιώνA)
(30) | Βίδα στερέωσης για τον οδηγό βάθους πατούραςA)
(31) | Οδηγός βάθους πατούραςA)
(32) | Πόδι εναπόθεσης
(33) | Ιμάντας κίνησης
(34) | Μεγάλο ιμάντα
(35) | Μικρό ράουλο ιμάντα
(36) | Χειρολαβή (μονωμένη επιφάνεια λαβής)
(37) | Προσαρμογέας για τη μετατροπή από μαχαίρι πλάνης HSS σε TCA)
(38) | Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας στο ηλεκτρικό εργαλείο

A)

  Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.