# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

## تنظیم عمق تراش

با دکمه چرخشی (2) می توان عمق تراش را بدون درجه از 0–2,6 میلیمتر به کمک صفحه درجه بندی عمق تراش (1) (تقسیم درجه = 0,1 میلیمتر) تنظیم کرد.

## نحوه روشن/خاموش کردن

- از فعال کردن کلید قطع و وصل بدون رها کردن دسته مطمئن شوید.

جهت راه‌ اندازی ابزار برقی، ابتدا قفل کلید (4) را فعال کنید و سپس کلید روشن/خاموش (5) را فشرده نگه دارید.

برای خاموش کردن ابزار برقی، کلید روشن/خاموش (5) را رها کنید.

نکته: بنا به دلایل ایمنی، کلید روشن/خاموش (5) را نمی توان تثبیت و قفل کرد، بلکه آنرا باید در حین کار همواره در حالت فشرده نگه داشت.