# Az átalakító készletek használata

## Átalakítás HSS-ről HM/TC-re

Az HM/TC-adapter segítségével egy HSS-gyalukéssel felszerelt gyalut HM/TC-gyalukéssé lehet átalakítani.

- (13) belső hatlapfejű kulccsal csavarja ki a 3 (14) rögzítőcsavart, és vegye le a (15) szorítópofát.
- Tolja ki a (19) rögzítőbilincset a (18) gyalukéssel együtt a (16) késfejből, illetve a (17) vezetőhoronyból.
- Távolítsa el a (20) csavarokat.
- Helyezze a (19) rögzítőbilincset és az (37) adaptert a (22) beállító idomszerbe. A (19) rögzítőbilincsnek be kell pattannia a beállító idomszer hornyába (lásd a S ábrát).
- A (23) HM/TC-gyalukést oldalról tolja be az (37) adapterbe. Az (37) adapternek ennek során a HM/TC-gyalukésen lévő horonyba kell belekapnia (lásd a S ábrát).
- Húzza meg a (20) csavarokat.
- Helyezze a (19) rögzítőbilincset az (37) adapterrel és a (18) gyalukéssel együtt a (16) késfejbe, illetve a (17) vezetőhoronyba.
- Helyezze fel a (15) szorítópofát, és csavarja be kissé a (14) rögzítőcsavarokat.
- A gyalukést a gyalutalphoz viszonyítva központosan (11) kell beszerelni és beállítani. Ezután a (13) belső hatlapfejű kulccsal húzza meg szorosra a 3 (14) rögzítőcsavart. Ehhez tartsa be a (15) szorítópofán megadott meghúzási sorrendet (①②③).

## Átalakítás MH/TC-ről HSS-re

A HM/TC-gyalukésekkel felszerelt gyalukat utólag lehet átalakítani HSS-gyalukésekre.

- (13) belső hatlapfejű kulccsal csavarja ki a 3 (14) rögzítőcsavart, és vegye le a (15) szorítópofát.
- Tolja ki a (19) rögzítőbilincset a (18) gyalukéssel, ill. a (37) HM/TC-adapterrel együtt a (16) késfejből.
- Távolítsa el a (20) csavarokat.
- Szerelje fel az összeszerelt HSS-gyalukést lásd A gyalukés felszerelése (lásd a E–F ábrát), és állítsa be a gyalutalphoz viszonyítva központosan (11).
- Helyezze fel a (15) szorítópofát, és (13) belső hatlapfejű kulccsal húzza meg szorosra a 3 (14) rögzítőcsavart. Ehhez tartsa be a (15) szorítópofán megadott meghúzási sorrendet (①②③).