# Permontavimo rinkinių naudojimas

## Permontavimas iš HSS į HM/TC

Naudojant HM/TC adapterį, oblius, skirtus naudoti su HSS obliaus peiliais galima permontuoti naudojimui su HM/TC obliaus peiliais.

- „Torx“ raktu (13) išsukite 3 tvirtinamuosius varžtus (14) ir nuimkite prispaudimo žiotis (15).
- Fiksavimo lankelį (19) kartu su obliaus peiliu (18) išstumkite iš peilio galvutės (16) ar kreipiamojo griovelio (17).
- Išsukite varžtus (20).
- Fiksavimo lankelį (19) ir adapterį (37) įstatykite į nustatymo šabloną (22). Fiksavimo lankelis (19) turi užsifiksuoti nustatymo šablono griovelyje (žr. S pav.).
- HM/TC obliaus peilį (23) šone įstumkite į adapterį (37). Ant adapterio (37) esant juostelė turi įsistatyti HM/TC obliaus peilyje esančiame griovelyje (žr. S pav.).
- Užveržkite varžtus (20).
- Fiksavimo lankelį (19) kartu su adapteriu (37) ir (18) obliaus peiliu įstatykite į peilio galvutę (16) arba į kreipiamąjį griovelį (17).
- Uždėkite prispaudimo žiotis (15) ir netvirtai įsukite tvirtinamuosius varžtus (14).
- Obliaus peilį įmontuoti ir išlyginti reikia obliaus pado viduryje (11). Tada „Torx“ raktu (13) užveržkite 3 tvirtinamuosius varžtus (14). Laikykitės ant prispaudimo žiočių (15) nurodytos užveržimo sekos (①②③).

## Permontavimas iš HM/TC į HSS

Oblius su HM/TC peiliais galite permontuoti naudojimui su HSS peiliais.

- „Torx“ raktu (13) išsukite 3 tvirtinamuosius varžtus (14) ir nuimkite prispaudimo žiotis (15).
- Fiksavimo lankelį (19) kartu su obliaus peiliu (18) ar HM/TC adapteriu (37) ištraukite iš matavimo galvutės (16).
- Išsukite varžtus (20).
- Sumontuokite surinktą HSS o žr. Obliaus peilio įdėjimas (žr. E–F pav.) ir nustatykite jį obliaus pado viduryje (11).
- Uždėkite prispaudimo žiotis (15) ir „Torx“ raktu (13) tvirtai užveržkite 3 tvirtinamuosius varžtus (14). Laikykitės ant prispaudimo žiočių (15) nurodytos užveržimo sekos (①②③).