# Indicateur d’état de charge de l’outil électroportatif

Quand l’outil électroportatif est en marche, l’indicateur de niveau de charge de l’outil électroportatif indique la capacité d’accu encore disponible ou signale une surcharge.

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 60–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 30–60 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 5–30 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–5 %

LED | Signification
--- | ---
Clignotement de 3 LED | La protection contre les surcharges s’est déclenchée
Clignotement de la LED médiane | Température de l’accu en dehors de la plage de températures de fonctionnement admissibles et/ou la protection contre les surchauffes de l’outil s’est déclenchée