# Verwendung von Umrüstsätzen

## Umrüstung von HSS zu HM/TC

Mit dem HM/TC-Adapter kann ein mit HSS-Hobelmessern ausgestatteter Hobel auf HM/TC-Hobelmesser umgebaut werden.

- Drehen Sie die 3 Befestigungsschrauben (14) mit dem Torx-Schlüssel (13) heraus und nehmen Sie die Klemmbacke (15) ab.
- Schieben Sie den Haltebügel (19) zusammen mit dem Hobelmesser (18) aus dem Messerkopf (16) bzw. der Führungsnut (17) heraus.
- Entfernen Sie die Schrauben (20).
- Setzen Sie den Haltebügel (19) und den Adapter (37) in die Einstelllehre (22) ein. Der Haltebügel (19) muss in die Nut an der Einstelllehre einrasten (siehe Bild S).
- Schieben Sie das HM/TC-Hobelmesser (23) seitlich in den Adapter (37). Die Leiste am Adapter (37) muss dabei in die Nut am HM/TC-Hobelmesser eingreifen (siehe Bild S).
- Ziehen Sie die Schrauben (20) an.
- Setzen Sie den Haltebügel (19) zusammen mit dem Adapter (37) und dem Hobelmesser (18) in den Messerkopf (16) bzw. in die Führungsnut (17) ein.
- Setzen Sie die Klemmbacke (15) auf und drehen Sie die Befestigungsschrauben (14) locker ein.
- Das Hobelmesser muss mittig zur Hobelsohle (11) eingebaut und ausgerichtet werden. Ziehen Sie anschließend die 3 Befestigungsschrauben (14) mit dem Torx-Schlüssel (13) fest. Halten Sie dabei die auf der Klemmbacke (15) angegebene Anzugsreihenfolge (①②③) ein.

## Umrüstung von HM/TC zu HSS

Mit HM/TC-Hobelmessern ausgestattete Hobel können auf HSS-Hobelmesser umgerüstet werden.

- Drehen Sie die 3 Befestigungsschrauben (14) mit dem Torx-Schlüssel (13) heraus und nehmen Sie die Klemmbacke (15) ab.
- Schieben Sie den Haltebügel (19) zusammen mit dem Hobelmesser (18) bzw. dem HM/TC-Adapter (37) aus dem Messerkopf (16) heraus.
- Entfernen Sie die Schrauben (20).
- Montieren Sie das zusammengebaute HSS-Hobelmesser siehe Hobelmesser montieren (siehe Bilder E–F) und richten es mittig zur Hobelsohle (11) aus.
- Setzen Sie die Klemmbacke (15) auf und ziehen Sie die 3 Befestigungsschrauben (14) mit dem Torx-Schlüssel (13) fest. Halten Sie dabei die auf der Klemmbacke (15) angegebene Anzugsreihenfolge (①②③) ein.