# Замена строгальных ножей из быстрорежущей стали

- Соблюдайте осторожность при замене строгального ножа. Не беритесь за режущие кромки строгального ножа. Вы можете порезаться об острые режущие кромки.

##

- Чтобы заменить строгальные ножи, поворачивайте ножевую головку (16) до тех пор, пока зажимная колодка (15) не будет расположена параллельно к подошве рубанка (11).
- Выкрутите 3 крепежных винта (14) с помощью T-образного торцевого ключа (13) и снимите зажимную колодку (15).
- Извлеките крепежную скобу (19) вместе со строгальным ножом (18) из ножевой головки (16) / направляющего паза (17).
- Разверните ножевую головку на 180° и демонтируйте второй строгальный нож.

Указание: Перед тем, как менять или затачивать строгальный нож, снимите крепежную скобу (19), отпустив крепежный винт (20).

##

С помощью заточного приспособления (21) (принадлежность) и обычного точильного камня можно затачивать износившиеся или затупившиеся строгальные ножи из быстрорежущей стали.

Установите строгальный нож в заточное приспособление и туго затяните с помощью барашковой гайки. Следите за тем, чтобы оба строгальных ножа были вставлены до упора.

Водите установленными в заточное приспособление строгальными ножами равномерно с легким прижимом по точильному камню.

Указание: Со строгальных ножей можно стачивать максимум 6 мм до ширины не менее 23 мм. После этого оба строгальных ножа нужно заменить.

##

Перед установкой новых или заточенных строгальных ножей очистите ножевую головку (16) и при необходимости строгальный нож (18) и крепежную скобу (19). Сильно загрязненные древесной смолой строгальные ножи нужно очистить спиртом или керосином.

Указание: новые или заточенные строгальные ножи нужно перед установкой обязательно отрегулировать на нужную высоту.

Для настройки строгальных ножей по высоте служит установочный шаблон (22) (принадлежность). Положите строгальный нож (18) и крепежную скобу (19) на установочный шаблон. Следите за тем, чтобы крепежная скоба (19) вошла в зацепление в предусмотренный для нее паз. Прижмите строгальный нож (18) до упора и зафиксируйте крепежную скобу (19) в этом положении с помощью крепежного винта (20). В результате автоматически устанавливается нужная высота.

Строгальный нож нужно монтировать и выровнять по центру подошвы рубанка (11). Затем туго затяните 3 крепежных винта (14) с помощью T-образного торцевого ключа (13). Соблюдайте при этом указанную на зажимной колодке (15) последовательность затяжки винтов (①②③).

Указание: Перед началом работы проверьте затяжку крепежных винтов (14). От руки прокрутите ножевую головку (16) и убедитесь, что строгальные ножи нигде не задевают.