# تعویض تیغه رنده HSS

- هنگام تعویض تیغه رنده احتیاط کنید.تیغه رنده را از لبه های بُرنده نگیرید. لبه های تیز تيغه رنده ممکن است شما را زخمی کند.

##

- جهت جایگزین کردن تیغه رنده، سر تیغه (16) را بچرخانید تا فک گیره (15) با کف رنده (11) موازی باشد.
- هر 3 پیچ اتصال (14) را توسط آچار بکس با دسته T شکل (13) بیرون بکشید و فک گیره (15) را بردارید.
- قلاب نگهدارنده (19) را همراه با تیغه رنده (18) از سر تیغه (16) یا شیار راهنما (17) بیرون بکشید.
- سر تیغه را به مقدار ‏180° بچرخانید و تیغه رنده دوم را بردارید.

نکته: قبل از تعویض یا تیز کردن تیغه های رنده، گیره نگهدارنده (19) را با شل کردن پیچ تثبیت (20) جدا کنید.

##

با استفاده از تجهیزات تیز کننده (21) (متعلقات) و یک سنگ تیزکن می توان کُندی یا فرسودگی تیغه رنده های HSS را تیز کرد.

هر دو تیغه رنده را در دستگاه تراش و تیز کننده قرار داده و آنها را با پیچ پروانه ای سفت ببندید. توجه بنمایید که هر دو تیغه رنده خوب جای بیافتند.

تیغه رنده ای را که در دستگاه تراش و تیز کننده قرار داده اید بطور یکنواخت و با وارد کردن فشار کم بر روی سنگ تیز کننده حرکت بدهید.

نکته : تیغه ها می توانند تا بیشینه ی 6 میلیمتر روی پهنای 23 میلیمتری تیز شوند. پس آن بایستی هر دو تیغه را عوض کرد.

##

قبل از گذاشتن دوباره تیغه نو یا تیز شده، سر تیغه (16) و در صورت لزوم تیغه رنده (18) و گیره نگهدارنده (19) را تمیز کنید. تیغه رنده چسبناک را با الکل یا نفت تمیز کنید.

نکته: تیغه های رنده نو یا تیز شده باید قبل از قرار گرفتن همواره با ارتفاع صحیح تنظیم شوند.

برای تنظیم ارتفاع تیغه رنده می توان از شابلون تنظیم (22) (متعلقات) استفاده کرد. تیغه رنده (18) و گیره نگهدارنده (19) را روی شابلون تنظیم قرار دهید. دقت کنید که گیره نگهدارنده (19) در شیار از پیش در نظر گرفته شده، جا بیفتد. تیغه رنده (18) را تا انتها فشار دهید و گیره نگهدارنده (19) را در همین موقعیت با پیچ تثبیت (20) محکم کنید. اینگونه تنظیم ارتفاع صحیح بدست می آید.

باید تیغه رنده در وسط کف رنده (11) قرار گیرد و تراز شود. سپس 3 پیچ تثبیت (14) را توسط آچار بکس با دسته T شکل (13) محکم کنید. در این حین روی فک گیره (15) ترتیب محکم کردن (①②③) را رعایت کنید.

نکته: قبل از راه اندازی از اتصال محکم پیچهای اتصال (14) اطمینان حاصل کنید. سر تیغه رنده (16) را با دست بچرخانید و مطمئن شوید که تیغه رنده به هیچ جا مالیده نمیشود.