# Технические данные

Рубанок |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Номинальное напряжение | В | 18
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 14000
Глубина строгания | мм | 0–2,6
Глубина выборки четверти | мм | 0–9
Ширина строгания, макс. | мм | 82
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014B) | кг | 2,6–3,7
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и при хранении | °C | –20 … +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.