# Datos técnicos

Cepillo |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Tensión nominal | V | 18
Velocidad de giro en vacíoA) | min-1 | 14000
Grosor de viruta | mm | 0–2,6
Profundidad de rebaje | mm | 0–9
Máx. anchura de cepillado | mm | 82
Peso según EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | –20 … +50
Baterías recomendadas |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 18V 4.0Ah.

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.