# Τεχνικά στοιχεία

Πλάνη |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Ονομαστική τάση | V | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 14.000
Βάθος πλανίσματος | mm | 0–2,6
Βάθος πατούρας | mm | 0–9
Μέγιστο πλάτος πλανίσματος | mm | 82
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.