# 吸除廢塵／料屑

含鉛顏料、部分木材種類、礦石和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或施工現場附近的人員如果接觸、吸入這些廢塵，可能會引發過敏反應或感染呼吸道疾病。
某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫸的廢塵）可能致癌，特別是與處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。唯有受過專業訓練的人才能夠進行含石棉物料的加工。

- 儘可能使用適合物料的吸塵裝置。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 建議佩戴 P2 過濾等級的口罩。

請留意並遵守貴國的物料加工相關法規。

- 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。

請定期清潔排屑口 (3)。請使用適當工具清潔堵塞的排屑口，例如木塊、壓縮空氣等等。

- 切勿徒手抓握出屑口。此處有旋轉部件，可能造成您受傷。

為了確保最佳的吸塵效果，請使用外接式吸塵裝備或者使用集塵袋／集屑袋。

##

排屑口的兩側可接上吸塵管（直徑 35 mm）(28)（配件）。

將吸塵管 (28) 與吸塵器連接起來（配件）。本手冊於結尾處另外刊錄了連接不同類型吸塵器的操作概覽。

根據工件材質選擇合適的吸塵器。

吸集可能危害健康、可能致癌或乾燥的廢塵時，務必使用特殊吸塵器。

##

進行規模較小的作業時，您可接上集塵／集屑袋（配件） (29)。將集塵袋套管插入排屑口 (3) 內。請適時清空集塵／集屑袋 (29)，以維持最佳吸塵效果。

##

使用轉換桿 (10) 可將排屑口 (3) 切換到右側或左側。始終將轉換桿 (10) 壓入最底位置，直到卡合。所選排屑方向由轉換桿 (10) 上的箭頭符號指示。