# Wechsel der HSS-Hobelmesser

- Vorsicht beim Wechsel der Hobelmesser. Fassen Sie die Hobelmesser nicht an den Schneidkanten an. Sie können sich an den scharfen Schneidkanten verletzen.

##

- Zum Ersetzen der Hobelmesser drehen Sie den Messerkopf (16), bis die Klemmbacke (15) parallel zur Hobelsohle (11) steht.
- Drehen Sie die 3 Befestigungsschrauben (14) mit dem T-Griff-Steckschlüssel (13) heraus und nehmen Sie die Klemmbacke (15) ab.
- Schieben Sie den Haltebügel (19) zusammen mit dem Hobelmesser (18) aus dem Messerkopf (16) bzw. der Führungsnut (17) heraus.
- Drehen Sie den Messerkopf um 180° und demontieren Sie das 2. Hobelmesser.

Hinweis: Entfernen Sie vor dem Austausch bzw. Nachschärfen der Hobelmesser den Haltebügel (19) durch Lösen der Befestigungsschraube (20).

##

Unter Verwendung der Schärfvorrichtung (21) (Zubehör) und eines handelsüblichen Schleifsteins können Sie abgenutzte bzw. stumpfe HSS-Hobelmesser nachschärfen.

Setzen Sie beide Hobelmesser in die Schärfvorrichtung ein und klemmen sie mit der Flügelschraube fest. Achten Sie darauf, dass beide Hobelmesser bis zum Anschlag eingeschoben sind.

Bewegen Sie die in die Schärfvorrichtung eingesetzten Hobelmesser gleichmäßig und mit leichtem Anpressdruck über den Schleifstein.

Hinweis: Die Hobelmesser dürfen um maximal 6 mm auf eine Mindestbreite von 23 mm nachgeschliffen werden. Danach müssen beide Hobelmesser ersetzt werden.

##

Vor dem Wiedereinsetzen neuer bzw. nachgeschärfter Hobelmesser, reinigen Sie den Messerkopf (16) und ggf. das Hobelmesser (18) und den Haltebügel (19). Reinigen Sie stark verharzte Hobelmesser mit Spiritus oder Petroleum.

Hinweis: Neue bzw. nachgeschliffene Hobelmesser müssen vor dem Einbau immer auf die richtige Höheneinstellung justiert werden.

Zur Höheneinstellung der Hobelmesser dient die Einstelllehre (22) (Zubehör). Legen Sie das Hobelmesser (18) und den Haltebügel (19) auf die Einstelllehre auf. Achten Sie darauf, dass der Haltebügel (19) in die dafür vorgesehene Nut eingreift. Drücken Sie das Hobelmesser (18) gegen den Anschlag und fixieren Sie den Haltebügel (19) in dieser Position mit der Befestigungsschraube (20). Dadurch wird automatisch die richtige Höhenjustierung erreicht.

Das Hobelmesser muss mittig zur Hobelsohle (11) eingebaut und ausgerichtet werden. Ziehen Sie anschließend die 3 Befestigungsschrauben (14) mit dem T-Griff-Steckschlüssel (13) fest. Halten Sie dabei die auf der Klemmbacke (15) angegebene Anzugsreihenfolge (①②③) ein.

Hinweis: Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den festen Sitz der Befestigungsschrauben (14). Drehen Sie den Messerkopf (16) von Hand durch und stellen Sie sicher, dass die Hobelmesser nirgends streifen.