# Utilizzo dei kit di trasformazione

## Trasformazione da HSS ad HM/TC

Con l’adattatore per HM/TC è possibile trasformare un pialletto con lame per pialletto in HSS equipaggiandolo con lame per pialletto in HM/TC.

- Svitare le 3 viti di fissaggio (14) con la chiave Torx (13) e prelevare la ganascia di serraggio (15).
- Spingere il supporto dell’impugnatura (19), unitamente alla lama per pialletto (18), fuori dalla testa della lama (16) o dalla scanalatura di alloggiamento (17).
- Rimuovere le viti (20).
- Introdurre il supporto dell’impugnatura (19) e l’adattatore (37) nella dima di regolazione (22). Il supporto dell’impugnatura (19) dovrà innestare nella scanalatura sulla dima di regolazione (vedere Fig. S).
- Spingere lateralmente la lama per pialletto in HM/TC (23) all’interno dell’adattatore (37). Durante tale fase, il listello dell’adattatore (37) dovrà innestare nella scanalatura sulla lama per pialletto in HM/TC (vedere Fig. S).
- Serrare le viti (20).
- Introdurre il supporto dell’impugnatura (19), unitamente all’adattatore (37) ed alla lama per pialletto (18), nella testa della lama (16) o nella scanalatura di alloggiamento (17).
- Applicare la ganascia di serraggio (15) ed avvitare, senza serrare, le viti di fissaggio (14).
- La lama per pialletto andrà montata ed allineata centralmente rispetto al piede del pialletto (11). Serrare quindi le 3 viti di fissaggio (14) con la chiave Torx (13). Sulla ganascia di serraggio (15) è riportata la sequenza di serraggio (①②③), che andrà rispettata durante tale fase.

## Trasformazione da HM/TC ad HSS

I pialletti con lame per pialletto in HM/TC possono essere trasformati, equipaggiandoli con lame per pialletto in HSS.

- Svitare le 3 viti di fissaggio (14) con la chiave Torx (13) e prelevare la ganascia di serraggio (15).
- Spingere il supporto dell’impugnatura (19), unitamente alla lama per pialletto (18) o all’adattatore per HM/TC (37), fuori dalla testa della lama (16).
- Rimuovere le viti (20).
- Montare la lama per pialletto in HSS assemblata vedi Montaggio della lama per pialletto (vedere figg. E–F) ed allinearla centralmente rispetto al piede del pialletto (11).
- Applicare la ganascia di serraggio (15) e serrare le 3 viti di fissaggio (14) con la chiave Torx (13). Sulla ganascia di serraggio (15) è riportata la sequenza di serraggio (①②③), che andrà rispettata durante tale fase.