# Thay Lưỡi Bào Thép Gió HSS

- Thận trọng khi thay lưỡi bào. Không chạm vào cạnh cắt của lưỡi bào. Có nguy cơ bị thương tích do cạnh cắt sắc bén của lưỡi bào gây ra.

##

- Để thay lưỡi bào, hãy xoay tang trống dao (16), cho đến khi vấu kẹp (15) nằm song song với khuôn đế máy bào (11).
- Vặn 3 vít bắt (14) bằng chìa khóa đầu ống cán chữ T (13) và tháo vấu kẹp (15) ra.
- Đẩy nẹp kẹp (19) cùng với lưỡi bào (18) ra khỏi tang trống dao (16) hoặc rãnh dẫn hướng (17).
- Xoay tang trống dao 180° và tháo lưỡi bào thứ 2.

Lưu ý: Trước khi thay hoặc mài lưỡi bào, hãy tháo nẹp kẹp (19) bằng cách nới lỏng vít bắt (20).

##

Bằng cách sử dụng dụng cụ mài (21) (phụ kiện) và đá mài tiêu chuẩn, bạn có thể mài sắc lưỡi bào HSS đã mòn hoặc bị cùn.

Lắp cả hai lưỡi bào vào trong thiết bị mài và kẹp chặt lại bằng bu-long tai vặn. Đảm bảo rằng cả hai lưỡi bào đã lắp vào hết bên trong.

Chuyển dịch thiết bị mài có lắp lưỡi bào một cách đồng đều và áp nhẹ lên đá mài.

Lưu ý: Chỉ được phép mài lưỡi bào tối đa 6 mm trên bề rộng tối thiểu là 23 mmm. Sau đó, phải thay cả hai lưỡi bào ra.

##

Trước khi lắp lại lưỡi bào mới hoặc đã mài sắc, hãy vệ sinh tang trống dao (16) và nếu cần cả lưỡi bào (18) và nẹp kẹp (19). Làm sạch lưỡi bào bị bám dày nhựa mủ bằng cồn hay dầu lửa.

Lưu ý: Phải luôn hiệu chỉnh lưỡi bào mới hoặc đã mài sắc theo chiều cao đã điều chỉnh trước khi lắp.

Cữ định cỡ (22) (phụ kiện) được sử dụng để điều chỉnh chiều cao của lưỡi bào. Đặt lưỡi bào (18) và nẹp kẹp (19) vào cữ định cỡ. Lưu ý sao cho nẹp kẹp (19) cặp vào rãnh quy định. Ấn lưỡi bào (18) tì vào cữ chặn và cố định nẹp kẹp (19) ở vị trí này bằng vít (20). Động tác này sẽ tự động điều chỉnh đúng độ cao.

Lưỡi bào phải được lắp và căn chỉnh chính giữa khuôn đế máy bào (11). Tiếp theo, siết chặt 3 vít bắt (14) bằng chìa khóa đầu ống cán chữ T (13). Tuân thủ thứ tự xiết (①②③) cho sẵn trên vấu kẹp (15).

Lưu ý: Kiểm tra độ chặt của các vít bắt trước khi vận hành dụng cụ (14). Xoay tang trống dao (16) bằng tay và đảm bảo rằng lưỡi bào không chạm vào bất cứ thứ gì.