# Choix des fers de rabot

L’outil électroportatif peut être équipé de différents fers de rabot.

L’adaptateur (37) (accessoire) permet d’utiliser des fers en carbure (23) à la place des fers HSS (18).

Lors d’un changement de fers, remplacez toujours les deux fers à la fois, pour éviter de créer un déséquilibre susceptible à générer des vibrations et de réduire la durée de vie de l’outil électroportatif.