# Utilisation de kits de transformation

## Remplacement des fers HSS par des fers au carbure

L’adaptateur TC (accessoire) permet d’utiliser des fers carbure à la place des fers HSS.

- Retirez les 3 vis de fixation (14) à l’aide du tournevis Torx (13) et enlevez la mâchoire de serrage (15).
- Poussez l’étrier de maintien (19) avec le fer de rabot (18) pour les sortir de la tête porte-fers (16) / de la rainure de guidage (17).
- Retirez les vis (20).
- Placez l’étrier de maintien (19) et l’adaptateur (37) dans le calibre de réglage (22). L’étrier de maintien (19) doit s’enclencher dans la rainure du calibre de réglage (voir figure S).
- Glissez par le côté le fer de rabot au carbure (23) dans l’adaptateur (37). La barrette de l’adaptateur (37) doit s’engager dans la rainure du fer de rabot au carbure (voir figure S).
- Resserrez les vis (20).
- Placez l’étrier de maintien (19) avec l’adaptateur (37) et le fer de rabot (18) dans la tête porte-fers (16) / la rainure de guidage (17).
- Remontez la mâchoire de serrage (15) et vissez les vis de fixation (14) sans les serrer.
- Le fer de rabot doit être monté et positionné au milieu de la semelle (11). Une fois le fer bien en place, serrez les 3 vis de fixation (14) à l’aide du tournevis Torx (13). Respectez ce faisant l’ordre de serrage (①②③) indiqué sur la mâchoire de serrage (15).

## Remplacement de fers TC par des fers HSS

Les rabots dotés de fers au carbure (TC) peuvent être transformés pour pouvoir utiliser des fers en acier HSS.

- Retirez les 3 vis de fixation (14) à l’aide du tournevis Torx (13) et enlevez la mâchoire de serrage (15).
- Glissez l’étrier de maintien (19) avec le fer (18) et l’adaptateur TC (37) hors de la tête porte-fers (16).
- Retirez les vis (20).
- Montez le fer de rabot HSS voir Montage de fers de rabot (voir figures E–F) en le positionnant au centre de la semelle (11).
- Positionnez la mâchoire de serrage (15) et serrez les 3 vis de fixation (14) à l’aide du tournevis Torx (13). Respectez ce faisant l’ordre de serrage (①②③) indiqué sur la mâchoire de serrage (15).