# Zobrazené součásti

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení elektrického nářadí na straně s obrázky.

(1) | Stupnice hloubky úběru
(2) | Otočný knoflík pro nastavení hloubky úběru (izolovaná plocha rukojeti)
(3) | Vyfukování třísek (volitelně vpravo/vlevo)
(4) | Blokování zapnutí vypínače
(5) | Vypínač
(6) | AkumulátorA)
(7) | Odjišťovací tlačítko akumulátoruA)
(8) | Šroub krytu řemene
(9) | Kryt řemene
(10) | Přestavovací páčka směru vyfukování třísek
(11) | Plaz
(12) | Drážky ve tvaru V
(13) | Nátrčný klíč s rukojetí T / klíč Torx
(14) | Upevňovací šroub pro upínací čelist
(15) | Upínací čelist
(16) | Nožová hlava
(17) | Vodicí drážka pro hoblovací nůž
(18) | Hoblovací nůž HSS
(19) | Přídržný oblouk hoblovacího nože HSS
(20) | Upevňovací šroub pro přídržný oblouk hoblovacího nože HSS
(21) | Ostřicí přípravek pro hoblovací nože HSS
(22) | Nastavovací měrka pro hoblovací nůž HSS
(23) | Hoblovací nůž HM / TCA)
(24) | Podélný doraz
(25) | Stupnice šířky drážky
(26) | Zajišťovací matice pro nastavení šířky drážky
(27) | Upevňovací šroub pro podélný doraz
(28) | Odsávací hadice (∅ 35 mm)A)
(29) | Vak na prach/třískyA)
(30) | Upevňovací šroub dorazu hloubky drážkyA)
(31) | Doraz hloubky drážkyA)
(32) | Odkládací patka
(33) | Hnací řemen
(34) | Velká řemenice
(35) | Malá řemenice
(36) | Rukojeť (izolovaná plocha pro uchopení)
(37) | Adaptér pro přestavbu z hoblovacího nože HSS na TCA)
(38) | Ukazatel stavu nabití akumulátoru na elektrickém nářadí

A)

  Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.