# Underhåll och rengöring

- Ta bort batteriet ur elverktyget innan åtgärder utförs på elverktyget (t.ex. underhåll, verktygsbyte) samt före transport och lagring. Om strömställaren Till/Från oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Håll stativet (32) fritt och rengör det regelbundet.

Vid förbrukade släpkol frånkopplas elverktyget automatiskt. Elverktyget ska skickas till kundtjänst omgående. För adresser, se avsnittet ”Kundtjänst och applikationsrådgivning”.

## Byt ut drivremmen (se bild Q–R)

Skruva ur skruven (8) och ta av remkåpan (9). Ta bort den nötta drivremmen (33).

Innan montering av en ny drivrem (33)m rengör båda remhjul (34) och (35).

Lägg först på den nya drivremmen (33) på det lilla remhjulet (35) och tryck därefter drivremmen (33) på det stora remhjulet (34) samtidigt som du vrider för hand.

Kontrollera att drivremmen (33) löper exakt i längsspåren på remhjulen (34) resp. (35).

Sätt på remkåpan (9) och dra åt skruven (8).