# Technische gegevens

Schaafmachine |  | GHO 185-LI
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 EB5 0..‎
Nominale spanning | V | 18
Onbelast toerentalA) | min–1 | 14.000
Spaandiepte | mm | 0–2,6
Sponningdiepte | mm | 0–9
Max. schaafbreedte | mm | 82
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,6–3,7
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 … +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.